TODO

setUseCvTemp > setUseCvTemp2

DomoThreadWorker calling Info.java

Kleuren:

Rood =vcc

Zwart=gnd




Geel = sensor

#define POMP\_PIN 2

#define HN\_REED\_PIN 8

Temp pin 3

1N4007 beveiligings diode

1N4148

Minimize constante stroom als relais aan is met voorschakel weerstand van 180 ohm en een condensator van 220 uF!!! Werkt niet stabiel !!

