TODO




setUseCvTemp > setUseCvTemp2


DomoThreadWorker calling Info.java

#define POMP\_PIN 2

Temp pin 3


1N4007 beveiligings diode


 



Voorschakel weerstand 10K: beetje dempen

Ontladingsweerstand 220K: voorkom klepperen door zweven.





1N4148

Minimize constante stroom als relais aan is met voorschakel weerstand van 180 ohm en een condensator van 220 uF!!! Werkt niet stabiel !!

